发送数据至0901,unselect,10 0901 00 20
切换页面,unselect,10 7000 00 02
调节背光,unselect,10 7001 00 2D
修改时间,unselect,10 7002 00 0a 00 0a 00 0a 00 0a 00 0a 00 0a
缓冲曲线1,unselect,10 C001 00 C8 00 64 00 C8 00 64 00 C8 00 64
缓冲曲线2,unselect,10 C002 00 14 00 32 00 0A 00 64 00 00
清除曲线1和2,unselect,10 E003 
两指令之间延时1000ms,unselect,++  1000
切换音频,unselect,10 700A 80 01
停止音频,unselect,10 700A 00 00
音量调节,unselect,10 700B 00 01
电阻屏校验,unselect,10 700C 00 5A
键码触发,unselect,10 700D 00 00
自动背光控制,unselect,10 700E 00 00
休眠背光亮度控制,unselect,10 700F 00 0a
自动背光休眠时间控制,unselect,10 7010 00 0A
串口升级,unselect,10 7011 AA 55
多国语言切换,unselect,10 703F 00 01
